**Devis pour petite chambre** : revoir avec Christophe

**Habillage du mur**  (8.70 m²): lambris brossé type « cosylame champagne «  **c’est quoi ?**

**Faire simple** (BA 13) attention à l’épaisseur de l’isolant coté placard mural

**Placard**: isolation du mur + peinture blanche : à voir / m’expliquer, si c’est pour l’intérieur du placard

Isolation par l’extérieur, coté grange

Faut- il aussi isoler coté intérieur (double isolation) à voir avec Christophe

**Façade de placard : pas de portes coulissantes, le plus simple possible** (medium)

Les portes du placard vont être peintes, pour éclaircir la pièce, et ne garder que les 2 murs en planche coté grange

**Demander à Christophe se qu’il peut mettre comme porte.**

**Aménagement du placard :** c’est de l’utilitaire,faire simple

Préciser le contenu et la profondeur du placard

(Placard (utilitaire) : n’isoler qu’un mur, profondeur du placard, avec portes à peindre)