**Enlever du ciment sur du bois**

**- Vinaigre chaud**

Les mains protégées par des gants de ménage, grattez le ciment au maximum à l’aide d’une spatule en bois.
Si c’est trop difficile tentez de ramollir le ciment en le tamponnant avec une éponge mouillée de vinaigre blanc très chaud.

Si cela ne suffit pas vaporisez du produit pour nettoyer le four. Attendez puis raclez à la spatule et passez une éponge humide.

Si le bois est verni ou vitrifié, il y a un risque d’endommager le vernis.

Il faudra donc **vernir** à nouveau le **meuble, le parquet** ou l’escalier en bois vernis.

S’il s’agit de bois ciré, le problème est le même, il faudra le cirer à nouveau.

## Sur du bois

Comme pour les autres matériaux, commencez par gratter doucement le ciment à l’aide d’une spatule en bois. Une fois le gros de la tache éliminé, chauffez 25 à 50 cl de vinaigre blanc (selon la surface de la zone à traiter) durant une minute au micro-ondes. Frottez ensuite la tache de ciment avec un chiffon propre imprégné de ce vinaigre chaud. Il vous suffira alors de passer un dernier coup d’éponge et le tour sera joué !

Pour un résultat impeccable, passez si possible une couche de vernis, de cire ou de peinture sur le bois afin qu'il retrouve son aspect d’origine.