Montre altimètre

Pour mettre l’altitude,  maxi et accumulés à zéro

Faire altimètre, avec bouton gauche en haut : Cal Hold, clignote, puis l’altitude clignote (ex 730)

Appuie sur bouton à gauche en bas, pour maxi et appuis bouton à droite en bas pour mettre à zéro

Faire une 1ere fois pour Maxi et une 2eme fois pour Accu

Terminer par bouton gauche en bas

Valider par bouton gauche en haut